|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
| **DIRECTION GENERALE** |  |  |  |
| **DE LA** |  |  |  |
| **SECURITE ROUTIERE**  **-----------------------** |  |  |  |

**CENTRE** : **TOLIARA-AMBOVOMBE**

**Année** : 2021

STATISTIQUE VISITE TECHNIQUE MOIS DE OCTOBRE

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | | | | | | | | | | | |
|  | **USAGE EFFECTIF** | | | | | | | | | | | |
|  | **TV** | **VP** | **VL** | **AE** | **VL<6plcs VL6** | **TM3** | **REM3** | **SREM3** | **TA** | **TMTPERS** | **VP 300** | **TPP** |
| **Contrôlés** | **0** | **2** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **1** | **0** | **1** |
| **Aptes** | **0** | **1** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **1** | **0** | **0** |
| **Inaptes** | **0** | **1** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **1** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **USAGE EFFECTIF** | | | | | | | | | | | |
|  | **TCS** | **Tbé** | **TBR** | **CU** | **CSUB** | **TM6** | **REM6** | **SREM6** | **TM7** | **TRR7** | **REM7** | **SREM7** |
| **Contrôlés** | **0** | **0** | **6** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Aptes** | **0** | **0** | **5** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Inaptes** | **0** | **0** | **1** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **USAGE EFFECTIF** | | | | | | | |
|  | **TM10** | **TRR10** | **REM10** | **SREM10** | **TM16** | **TRR16** | **REM16** | **SREM16** |
| **Contrôlés** | **0** | **0** | **0** | **0** | **2** | **0** | **1** | **0** |
| **Aptes** | **0** | **0** | **0** | **0** | **2** | **0** | **1** | **0** |
| **Inaptes** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |